**Aktivierung der Brennstoffzelle**

* Akkus sind beim Losfahren im Optimalfall komplett aufgeladen
* Diese entladen sich beim Fahren
* Ab einer bestimmten Spannung soll die Brennstoffzelle eingeschaltet werden
* Ist die Entladeschlussspannung erreicht muss auch die Brennstoffzelle ausgeschalten werden.